Календарный план проведения проверки квалификации (ПК) лабораторий на 2027 г. 

	Объект ПК
	Индекс раунда ПК (шифр ОПК),
форма ОК
	Перечень определяемых
элементов
	Ориентировочное содержание массовой доли, %
	Срок
проведения ПК
	Срок подачи 
заявки на 
участие в ПК
	Срок отправки участникам ПК ОПК
	Срок представления результатов 
участниками ПК
	Стоимость участия в ПК, кроме того НДС 22%, руб.

	Окатыши железованадиевые
	Р23а
(порошок)
	Оксид железа (II)
	1-4
	Июнь 2026-
Апрель 2027
	до 30 ноября 2026 г.
	до 31 декабря 2026 г.
	до 31 января 2027 г.
	25500

	
	
	Оксид магния
	1-4
	
	
	
	
	

	
	
	Оксид алюминия
	1-4
	
	
	
	
	

	
	
	Сера
	0,002-0,008
	
	
	
	
	

	
	
	Фосфор
	0,0009-0,006
	
	
	
	
	

	
	
	Оксид марганца (II)
	0,09-0,4
	
	
	
	
	

	
	
	Оксид титана (IV)
	1-4
	
	
	
	
	

	
	
	Оксид ванадия (V)
	0,4-0,9
	
	
	
	
	

	
	
	Оксид хрома (III)
	0,03-0,08
	
	
	
	
	

	
	
	Кобальт
	0,009-0,04
	
	
	
	
	

	Сталь легированная типа 08Х18Н10Т
	ИСО 1002
(монолит, стружка)
	Кобальт
	0,006-0,02
	Июнь 2026-
Апрель 2027
	до 30 ноября 2026 г.
	до 31 декабря 2026 г.
	до 31 января 2027 г.
	20500

	Сталь углеродистая типа 65
	ИСО У23/1
(стружка)
	Углерод
	0,5-1
	Июнь 2026 –
Май 2027
	до 31 декабря 2026 г.
	до 31 января 2027 г.
	до 28 февраля 2027 г.
	20500

	
	
	Кремний
	0,09-0,4
	
	
	
	
	

	
	
	Марганец
	0,5-1
	
	
	
	
	

	
	
	Хром
	0,008-0,03
	
	
	
	
	

	
	
	Никель
	0,003-0,009
	
	
	
	
	

	
	
	Сера
	0,01-0,05
	
	
	
	
	

	
	
	Фосфор
	0,03-0,07
	
	
	
	
	

	
	
	Медь
	0,003-0,01
	
	
	
	
	

	
	
	Азот
	0,006-0,03
	
	
	
	
	

	Чугун легированный хромистый типа ЧХ16М2
	ИСО ЧГ42/2
(монолит, стружка)
	Углерод
	2-4
	Июнь 2026 –
Июнь 2027
	до 31 января 2027 г.
	до 28 февраля 2027 г.
	до 31 марта 2027 г.
	27000

	
	
	Кремний
	0,8-3
	
	
	
	
	

	
	
	Марганец
	2-5
	
	
	
	
	

	
	
	Хром
	13,5-16
	
	
	
	
	

	
	
	Никель
	0,07-0,25
	
	
	
	
	

	
	
	Сера
	0,01-0,05
	
	
	
	
	

	
	
	Фосфор
	0,07-0,25
	
	
	
	
	

	
	
	Молибден
	0,9-4
	
	
	
	
	

	
	
	Ванадий
	0,2-0,55
	
	
	
	
	

	
	
	Медь
	0,8-3
	
	
	
	
	

	Чугун легированный хромистый типа ЧХ22
	ИСО ЧГ43/2
(монолит, стружка)
	Углерод
	2-4
	Июнь 2026 –
Август 2027
	до 28 февраля 2027 г.
	до 31 марта 2027 г.
	до 30 апреля 2027 г.
	27000

	
	
	Кремний
	0,5-1
	
	
	
	
	

	
	
	Марганец
	1-4
	
	
	
	
	

	
	
	Хром
	19-24
	
	
	
	
	

	
	
	Никель
	0,1-0,4
	
	
	
	
	

	
	
	Сера
	0,04-0,1
	
	
	
	
	

	
	
	Фосфор
	0,04-0,1
	
	
	
	
	

	
	
	Молибден
	0,02-0,07
	
	
	
	
	

	
	
	Титан
	0,08-0,25
	
	
	
	
	

	
	
	Ванадий
	0,1-0,4
	
	
	
	
	

	
	
	Медь
	0,08-0,25
	
	
	
	
	

	Сплав на железоникелевой основе типа ХН45МВТЮБР
	ИСО НГ10
(монолит, стружка)
	Углерод
	0,03-0,07
	Июнь 2026–
Сентябрь 2027
	до 31 марта 
2027 г.
	до 30 апреля 2027 г.
	до 31 мая 
2027 г.
	27000

	
	
	Кремний
	0,1-0,4
	
	
	
	
	

	
	
	Марганец
	0,04-0,1
	
	
	
	
	

	
	
	Хром
	12-16
	
	
	
	
	

	
	
	Никель
	44-48
	
	
	
	
	

	
	
	Сера
	0,0008-0,004
	
	
	
	
	

	
	
	Вольфрам
	2-4
	
	
	
	
	

	
	
	Молибден
	4-6
	
	
	
	
	

	
	
	Титан
	1-3,5
	
	
	
	
	

	
	
	Ванадий
	0,008-0,04
	
	
	
	
	

	
	
	Кобальт
	0,08-0,3
	
	
	
	
	

	
	
	Ниобий
	0,8-2
	
	
	
	
	

	
	
	Медь
	0,02-0,06
	
	
	
	
	

	
	
	Алюминий
	0,8-2
	
	
	
	
	

	
	
	Бор
	0,002-0,009
	
	
	
	
	

	Руда железная магнетитовая
	ИСО Р43
(порошок)
	Железо общее
	11-14
	Июнь 2026 –
Сентябрь 2027
	до 31 марта 
2027 г.
	до 30 апреля 2027 г.
	до 31 мая 
2027 г.
	25500

	
	
	Железо магнетит
	6-10
	
	
	
	
	

	
	
	Оксид кремния
	55-60
	
	
	
	
	

	
	
	Оксид алюминия
	6,5-9
	
	
	
	
	

	
	
	Оксид кальция
	2-5
	
	
	
	
	

	
	
	Оксид магния
	2-5
	
	
	
	
	

	
	
	Сера
	2-5
	
	
	
	
	

	
	
	Фосфор
	0,03-0,08
	
	
	
	
	

	
	
	Медь
	0,009-0,04
	
	
	
	
	

	
	
	Мышьяк
	0,002-0,008
	
	
	
	
	

	
	
	Цинк
	0,01-0,05
	
	
	
	
	

	
	
	Свинец
	0,0008-0,004
	
	
	
	
	

	Чугун легированный хромистый типа ЧХ28Д2
	ИСО ЧГ44/2
(монолит, стружка)
	Углерод
	2-4
	Июнь 2026 –
Октябрь 2027
	до 31 мая 
2027 г.
	до 30 июня 2027 г.
	до 31 июля 2027 г.
	27000

	
	
	Кремний
	0,8-3
	
	
	
	
	

	
	
	Марганец
	0,8-3
	
	
	
	
	

	
	
	Хром
	24-27
	
	
	
	
	

	
	
	Никель
	0,5-1,1
	
	
	
	
	

	
	
	Сера
	0,005-0,02
	
	
	
	
	

	
	
	Фосфор
	0,009-0,04
	
	
	
	
	

	
	
	Молибден
	0,03-0,08
	
	
	
	
	

	
	
	Титан
	0,03-0,08
	
	
	
	
	

	
	
	Ванадий
	0,06-0,2
	
	
	
	
	

	
	
	Медь
	1-4
	
	
	
	
	

	Концентрат железованадиевый
	Р15в
(порошок)
	Железо общее
	60-65
	Июнь 2026 –
Октябрь 2027
	до 31 мая 
2027 г.
	до 30 июня 2027 г.
	до 31 июля 2027 г.
	25500

	
	
	Оксид железа (II)
	25-30
	
	
	
	
	

	
	
	Оксид кремния
	1-4
	
	
	
	
	

	
	
	Оксид кальция
	0,8-2,5
	
	
	
	
	

	
	
	Оксид ванадия (V)
	0,4-0,8
	
	
	
	
	

	Сплав на никелевой основе типа ХН50МВТЮБ
	ИСО НГ11
(монолит, стружка)
	Углерод
	0,01-0,05
	Июнь 2026 –
Ноябрь 2027
	до 30 июня 
2027 г.
	до 31 июля 2027 г.
	до 31 августа 2027 г.
	27000

	
	
	Кремний
	0,07-0,3
	
	
	
	
	

	
	
	Марганец
	0,02-0,08
	
	
	
	
	

	
	
	Хром
	30-35
	
	
	
	
	

	
	
	Сера
	0,0007-0,005
	
	
	
	
	

	
	
	Вольфрам
	3-6
	
	
	
	
	

	
	
	Молибден
	1-5
	
	
	
	
	

	
	
	Титан
	0,8-2
	
	
	
	
	

	
	
	Ниобий
	0,5-1
	
	
	
	
	

	
	
	Алюминий
	0,8-2
	
	
	
	
	

	
	
	Железо
	0,2-0,6
	
	
	
	
	

	Заполнитель муллитовый типа ЗМЛ
	ИСО К13 (порошок)
	Оксид алюминия
	65-70
	Июнь 2026 –
Январь 2028
	до 31 июля 
2027 г.
	до 31 августа 2027 г.
	до 30 сентября 2027 г.
	25500

	
	
	Оксид кремния
	20-25
	
	
	
	
	

	
	
	Оксид железа (III)
	1-5
	
	
	
	
	

	
	
	Оксид кальция
	0,3-0,8
	
	
	
	
	

	
	
	Оксид магния
	0,9-2,5
	
	
	
	
	

	
	
	Оксид титана (IV)
	0,9-3
	
	
	
	
	

	
	
	Оксид натрия
	0,9-3
	
	
	
	
	

	
	
	Оксид калия
	0,1-0,5
	
	
	
	
	

	Сталь легированная типа 110Г13Л
	ИСО ЛГ53/3
(монолит, стружка)
	Углерод
	0,9-2
	Июнь 2026 –
Декабрь 2027
	до 31 июля 
2027 г.
	до 31 августа 2027 г.
	до 30 сентября 2027 г.
	27000

	
	
	Марганец
	11-16
	
	
	
	
	

	
	
	Хром
	0,9-3
	
	
	
	
	

	
	
	Никель
	0,04-0,1
	
	
	
	
	

	
	
	Сера
	0,003-0,01
	
	
	
	
	

	
	
	Фосфор
	0,04-0,09
	
	
	
	
	

	
	
	Молибден
	0,02-0,06
	
	
	
	
	

	
	
	Ванадий
	0,009-0,04
	
	
	
	
	

	
	
	Медь
	0,03-0,08
	
	
	
	
	

	
	
	Азот
	0,009-0,03
	
	
	
	
	

	Модификатор комплексный
	ИСО Ф56 (порошок)
	Кремний
	50-55
	Июнь 2026 –
Январь 2028
	до 31 августа
2027 г.
	до 30 сентября 2027 г.
	до 31 октября 2027 г.
	25500

	
	
	Магний
	6,5-10
	
	
	
	
	

	
	
	Кальций
	1-4
	
	
	
	
	

	
	
	Барий*
	1-4
	
	
	
	
	

	
	
	Алюминий
	0,5-1
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма РЗМ
	0,9-2,5
	
	
	
	
	

	Концентрат медный типа КМ7
	Р34б 
(порошок)
	Медь
	15-20
	Июнь 2026 – 
Февраль 2028
	до 30 сентября
2027 г.
	до 31 октября 2027 г.
	до 30 ноября 2027 г.
	25500

	
	
	Цинк
	0,9-2,5
	
	
	
	
	

	
	
	Железо
	35-40
	
	
	
	
	

	
	
	Сера
	39-43
	
	
	
	
	

	
	
	Свинец
	0,02-0,07
	
	
	
	
	

	
	
	Мышьяк
	0,07-0,3
	
	
	
	
	

	
	
	Молибден
	0,005-0,015
	
	
	
	
	

	
	
	Сурьма
	0,008-0,03
	
	
	
	
	

	
	
	Висмут
	0,001-0,007
	
	
	
	
	

	
	
	Оксид кремния
	0,8-2,5
	
	
	
	
	

	
	
	Золото
	1-5 млн-1
	
	
	
	
	

	
	
	Серебро
	20-60 млн-1
	
	
	
	
	

	
	
	Галлий*
	0,0003-0,001
	
	
	
	
	

	
	
	Селен*
	0,003-0,005
	
	
	
	
	

	
	
	Кадмий*
	0,005-0,01
	
	
	
	
	

	
	
	Индий*
	0,0009-0,005
	
	
	
	
	

	
	
	Теллур*
	0,0009-0,005
	
	
	
	
	


* - вне области аккредитации Провайдера МСИ
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